Amaç: Cisimlerin, iletkenlerin çapını ölçmek ve kesitlerini bulmak, bu işlemi yaparken gerekli bilgi ve beceriyi kazanır.
Çapı ölçülecek parça kumpas çeneleri arasına alınır. 
KUMPASLA ÖLÇME YAPMAK
1. Kilitleme vidası sıkılarak parça sabitlenir.
2. Kumpasın gösterdiği değer okunur ve çizelgeye kaydedilir.
3. Ölçülen değerler kullanılarak kesit değerleri hesaplanır.
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MİKROMETRE İLE ÖLÇME YAPMAK
1. Çapı ölçülecek iletken mikrometre ölçme yüzeyleri arasına alınır.
2. Skala kovanı çevrilerek iletken çeneler arasında hafifçe sıkılır.
3. Cırcır bölümü kullanılarak iletken çeneler arasında normal bir sıkılığa kadar sıkılır.
4. Mikrometrenin gösterdiği değer okunur ve çizelgeye kaydedilir.
5. Ölçülen değerler kullanılarak kesit değerleri hesaplanır.
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1-  Kumpasın bölümlerini sıralayınız.
2-  Mikrometrenin bölümlerini sıralayınız.
3- Kesit ve çap bulma formüllerini yazınız.
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